МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра вычислительных систем и технологий

Лабораторная работа №3

ОТЧЕТ

По лабораторной работе

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

РУКОВОДИТЕЛЬ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гай В.Е.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савкин А.Е.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

19-АС

(шифр группы)

Работа защищена «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С оценкой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Введение:**

**Название работы**: протоколы TCP, UDP

# **Задание:**


1. Подключиться к UDP серверу с помощью TCP клиента. Объяснить полученные пакеты в WireShark

2. Запустить TCP клиент, сервер, передать данные, затем прервать соединение (Ctrl + C) на стороне сервера. Объяснить полученные пакеты в WireShark


3. Запустить TCP клиент, сервер, передать данные, затем прервать соединение (Ctrl + C) на стороне клиента. Объяснить полученные пакеты в WireShark

# **Ход работы:**


1. Создаем схему из двух пк и хаба.




Запускаем UDP сервер, подключаемся к нему TCP клиентом.




Клиент отправляет запрос с флагом синхронизации SYN по TCP протоколу. После чего сервер отправляет пакет с флагом RST на разрыв соединения, потому что протоколы несовместимы.




2. Запускаем TCP сервер, подключаемся к нему TCP клиентом.




Клиент отправляет запрос на сервер с флагом синхронизации SYN, чтобы установить соединение. Затем сервер отправляет запрос клиенту с флагом синхронизации SYN и подтверждения соединения ACK. И после этого устанавливается соединение.




Затем клиент отправляет клиенту сообщение с флагами отправки данных PSH и подтверждения ACK и затем, когда клиент получает сообщение, он передает серверу ответ с флагом подтверждения ACK.




Затем прерываем соединение со стороны сервера. Сервер отправляет пакет с флагами FIN и ACK на разрыв соединения, после чего клиент отвечает пакетом с флагом ACK, подтверждающий, что он получил пакет от сервера и готов к разрыву соединения.



3. Запускаем TCP сервер, подключаемся к нему TCP клиентом. 

Затем прерываем соединение со стороны клиента. Видим три запроса, первый от клиента с флагами FIN и ACK на завершение соединения, затем сервер отвечает с теми же флагами, после чего клиент отсылает пакет о том, что он получил предыдущий от сервера, затем соединение разрывается.



# **Вывод:** познакомились с работой TCP и UDP протоколов.